{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":14,"n_cols":13,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,12],[2,9,8,9],[2,12,8,12],[9,1,9,3],[10,0,10,12],[11,0,13,3],[11,4,11,6],[11,7,11,12],[12,4,13,6],[12,7,12,12],[13,7,13,12]]}
["报价单（TGJA-WZ-2023-057）"]
["序号","物料描述","型号规格（mm)","材质","数量（吨）","*单价  （吨/元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","*注明品牌","备注","国家标准","品牌要求"]
[1,"竖向檩条","1.8mm厚*140mm定宽","Q355B镀锌",7.843,{"$nulls":5},"双面镀锌，镀锌含量275g/㎡，详见清单图纸加工，总长度3965m","GB/T 6723-2017","品牌要求：宝武钢、马钢、沙钢、中天、安钢、长江、富鑫"]
[2,"竖向檩条","1.8mm厚*208mm定宽","Q355B镀锌",1.166,{"$nulls":5},"双面镀锌，镀锌含量275g/㎡，详见清单图纸加工，总长度396.8m","GB/T 6723-2017"]
[3,"竖向檩条","1.8mm厚*218mm定宽","Q355B镀锌",0.026,{"$nulls":5},"双面镀锌，镀锌含量275g/㎡，详见清单图纸加工，总长度8.24m","GB/T 6723-2017"]
[4,"竖向檩条","1.8mm厚*230mm定宽","Q355B镀锌",3.687,{"$nulls":5},"双面镀锌，镀锌含量275g/㎡，详见清单图纸加工，总长度1134.5m","GB/T 6723-2017"]
[5,"竖向檩条","1.8mm厚*140mm定宽","Q355B镀锌",3.448,{"$nulls":5},"双面镀锌，镀锌含量275g/㎡，详见清单图纸加工，总长度1743m","GB/T 6723-2017"]
[6,"竖向檩条","1.8mm厚*212mm定宽","Q355B镀锌",0.81,{"$nulls":5},"双面镀锌，镀锌含量275g/㎡，详见清单图纸加工，总长度270m","GB/T 6723-2017"]
[7,"竖向檩条","1.8mm厚*230mm定宽","Q355B镀锌",1.721,{"$nulls":5},"双面镀锌，镀锌含量275g/㎡，详见清单图纸加工，总长度529m","GB/T 6723-2017"]
[null,"合计（总价）",null,null,{"$f":"SUM(E3:E9)","v":18.701}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订，货到验收合格后收到发票一周内付至90%，剩余10%复试（两周内）合格后付清。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":6},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":7},"电话："]
[{"$nulls":7},"邮箱："]