{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":9,"n_cols":11,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,10],[4,1,4,2],[5,0,5,10],[6,0,8,2],[6,3,6,5],[6,6,6,10],[7,3,8,5],[7,6,7,10],[8,6,8,10]]}
["报价单（TGJA-WZ-2023128）"]
["序号","物料描述","型号规格（mm)","数量（米）","*单价  （㎡/元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","*注明品牌","项目","备注"]
[1,"成品气楼","屋面成品自然通风天窗（屋脊气楼，做法参图集《11CJ33》MCW1ZK-6050n；喉口宽6m）",162,{"$nulls":5},"池州铜冠压铸锌合金主厂房","含制作安装，含通风天窗、钢骨架、围护板、包边，钢骨架为镀锌材质，围护板及包边采用0.5mm厚Su304型不锈钢板；详施工图"]
[2,"成品气楼","屋面成品自然通风天窗（顺坡气楼，共计11道，每道长6m，做法参图集《11CJ33》MCW1HK-3050n；喉口宽3m)",66,{"$nulls":5},"池州铜冠压铸锌合金主厂房","含通风天窗、钢骨架、围护板、包边，钢骨架为镀锌材质，围护板及包边采用0.5mm厚Su304型不锈钢板；详施工图"]
[null,"合计（总价）",null,{"$f":"SUM(D3:D4)","v":{"v":228,"d":"228.000"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至铜冠池州项目指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，按实际交货数量结算，开票后入账次月支付40%，年底前支付40%，剩余20%后两年内付清。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":5},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":6},"电话："]
[{"$nulls":6},"邮箱："]