{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["1包","2包"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1包","index":0,"n_rows":40,"n_cols":13,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,12],[35,1,35,3],[36,0,36,12],[37,0,39,3],[37,4,37,6],[37,7,37,12],[38,4,39,6],[38,7,38,12],[39,7,39,12]]}
["报价单（TGJA-WZ-2023114）1包"]
["序号","物料描述","型号规格（mm)","材质","数量（吨）","*单价  （吨/元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","*注明品牌","项目","国家标准","备注"]
[1,"低合金板",6,"Q355B",{"v":0.77,"d":"0.770"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T 709-2019"]
[2,"低合金板",8,"Q355B",{"v":16.42496038028,"d":"16.425"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T 709-2019","钢板定尺：1800mm*9000mm"]
[3,"低合金板",10,"Q355B",{"v":24.98117361036,"d":"24.981"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T 709-2019","钢板定尺：1800mm*9000mm"]
[4,"低合金板",12,"Q355B",{"v":39.710266472688,"d":"39.710"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T 709-2019","钢板定尺：1800mm*9000mm"]
[5,"低合金板",14,"Q355B",{"v":86.588400623984,"d":"86.588"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T 709-2019","钢板定尺：1500mm*7500mm56张；剩余定尺1500mm*7850mm"]
[6,"低合金板",16,"Q355B",{"v":39.958941005856,"d":"39.959"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T 709-2019","定宽2100mm/2400mm"]
[7,"低合金板",22,"Q355B",{"v":10.2482224768,"d":"10.248"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T 709-2019","定宽2000mm"]
[8,"低合金板",24,"Q355B",{"v":15.47994719232,"d":"15.480"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T 709-2019","定宽2100mm/2400mm"]
[9,"低合金板",28,"Q355B",{"v":15.441881952,"d":"15.442"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T 709-2019","定宽2100mm/2400mm"]
[10,"低合金板",30,"Q355B",{"v":46.357085918475,"d":"46.357"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T 709-2019","定宽2100mm/2400mm"]
[11,"低合金板",40,"Q355BZ15\n（Z向性能板）",{"v":12.0689315378,"d":"12.069"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T 709-2019","定宽2400mm"]
[12,"低合金板",90,"Q355BZ15\n（Z向性能板）",{"$f":"13.10724234*0.5","v":{"v":6.55362117,"d":"6.554"}},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T 709-2019","定宽2400mm"]
[13,"花纹钢板","6mm厚花纹钢板","Q235",{"v":7.8754993152,"d":"7.875"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T 33974-2017","定宽1500mm"]
[14,"花纹钢板","8mm厚花纹钢板","Q235",{"v":34.64684955648,"d":"34.647"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T 33974-2017","定宽1500mm"]
[15,"低合金板",-6,"Q355B",1.257,{"$nulls":5},"安徽海亮1#仓库智能行车","GB/T 709-2019"]
[16,"低合金板",-10,"Q355B",2.041,{"$nulls":5},"安徽海亮1#仓库智能行车","GB/T 709-2019","2m*13m"]
[17,"低合金板",-12,"Q355B",53.724,{"$nulls":5},"安徽海亮1#仓库智能行车","GB/T 709-2019","2m*9m 10张，剩余为2m*13m"]
[18,"低合金板",-14,"Q355B",22.568,{"$nulls":5},"安徽海亮1#仓库智能行车","GB/T 709-2019","1.5m/1.8m*13m"]
[19,"低合金板",-16,"Q355B",{"v":62,"d":"62.000"},{"$nulls":5},"安徽海亮1#仓库智能行车","GB/T 709-2019","2m*13m"]
[20,"低合金板",-18,"Q355B",20.713,{"$nulls":5},"安徽海亮1#仓库智能行车","GB/T 709-2019","2m*9m"]
[21,"低合金板",-20,"Q355B",13.835,{"$nulls":5},"安徽海亮1#仓库智能行车","GB/T 709-2019","定宽2m"]
[22,"低合金板",-25,"Q355B",6.416,{"$nulls":5},"安徽海亮1#仓库智能行车","GB/T 709-2019","定宽2.2m"]
[23,"不锈钢板",-1.5,"SU304",1.186,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB/T 709-2019","定宽1.219m"]
[24,"普板",-10,"Q235B",2.067,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB/T 709-2019"]
[25,"低合金板",-6,"Q355B",2.858,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB/T 709-2019","1.5m*6m"]
[26,"低合金板",-12,"Q355B",25.084,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB/T 709-2019","2m*8m 6张，剩余2m*9.3m"]
[27,"低合金板",-14,"Q355B",27.768,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB/T 709-2019","2m*9.3m 10张，剩余2m*10.5m"]
[28,"低合金板",-16,"Q355B",6.476,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB/T 709-2019","定宽2m"]
[29,"低合金板",-18,"Q355B",1.484,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB/T 709-2019","定宽2m"]
[30,"低合金板",-20,"Q355B",2.709,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB/T 709-2019","定宽2m"]
[31,"低合金板",-22,"Q355B",2.053,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB/T 709-2019","定宽2m"]
[32,"低合金板",-28,"Q355B",1.191,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB/T 709-2019","定宽2m"]
[33,"低合金板",-40,"Q355B",4.981,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB/T 709-2019","定宽2m"]
[null,"合计（总价）",null,null,{"$f":"SUM(E3:E35)","v":{"v":617.516781212243,"d":"617.517"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，按实际交货数量结算，供货即现汇支付货款。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":6},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":7},"电话："]
[{"$nulls":7},"邮箱："]

{"sheet":"2包","index":1,"n_rows":41,"n_cols":13,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,12],[36,1,36,3],[37,0,37,12],[38,0,40,3],[38,4,38,6],[38,7,38,12],[39,4,40,6],[39,7,39,12],[40,7,40,12]]}
["报价单（TGJA-WZ-2023114）2包"]
["序号","物料描述","型号规格（mm)","材质","数量（吨）","*单价  （吨/元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","*注明品牌","项目","国家标准","备注"]
[1,"镀锌C型钢","C220*75*20*2.5","Q355，镀锌含量275g/㎡",{"v":66.5241393312,"d":"66.524"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T6725-2017","檩条具体尺寸需根据需方提供清单进行加工供货"]
[2,"镀锌C型钢","C250*75*20*2.5","Q355，镀锌含量275g/㎡",{"v":12.3587098632,"d":"12.359"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T6725-2017","檩条具体尺寸需根据需方提供清单进行加工供货"]
[3,"槽钢","[12.6","Q355",{"v":2.29896,"d":"2.299"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T706-2016","定长12m"]
[4,"槽钢","[18a","Q355",{"v":5.05086456,"d":"5.051"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T706-2016","定长12m"]
[5,"槽钢","[20a","Q355",{"v":37.465289216,"d":"37.465"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T706-2016","定长12m"]
[6,"槽钢","[36a","Q235",{"v":22.705933056,"d":"22.706"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T706-2016","定长12m"]
[7,"工字钢","I14a","Q235",{"v":3.53393,"d":"3.534"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T706-2016","定长12m"]
[8,"成品H型钢","HN800*300*14*26","Q235",{"v":331.634021752,"d":"331.634"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T 11263-2017","定长12m"]
[9,"角钢","L100*63*8","Q355",{"v":0.221438464,"d":"0.221"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T706-2016","定长12m"]
[10,"角钢","L100*8","Q355",{"v":145.206994744,"d":"145.207"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T706-2016","定长12m"]
[11,"角钢","L110*10","Q355",{"v":33.27223832,"d":"33.272"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T706-2016","定长12m"]
[12,"角钢","L140*10","Q355",{"v":48.87862116,"d":"48.879"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T706-2016","定长12m"]
[13,"角钢","L50*5","Q355",{"v":11.1520146816,"d":"11.152"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T706-2016"]
[14,"角钢","L75*6","Q355",{"v":1.76516559,"d":"1.765"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T706-2016"]
[15,"角钢","L90*56*8","Q355",{"v":0.049196096,"d":"0.049"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T706-2016"]
[16,"角钢","L50*4","Q235",{"v":0.48925,"d":"0.489"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T706-2016"]
[17,"角钢","L70*6","Q235",{"v":4.9963301388,"d":"4.996"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选","GB/T706-2016"]
[18,"镀锌圆钢","Φ12","Q235，镀锌含量275g/㎡",{"v":4.4489553024,"d":"4.449"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选"]
[19,"镀锌圆钢","Φ14","Q235，镀锌含量275g/㎡",{"v":0.21898624,"d":"0.219"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选"]
[20,"镀锌焊管","Φ33.5*2.5","Q235，镀锌含量275g/㎡",{"v":1.47187412,"d":"1.472"},{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选"]
[21,"角钢","L100×10","Q235B",0.595,{"$nulls":5},"安徽海亮1#仓库智能行车","GB/T706-2016"]
[22,"角钢","L100×12","Q235B",0.298,{"$nulls":5},"安徽海亮1#仓库智能行车","GB/T706-2016"]
[23,"镀锌C型钢","C250×80×20×2.5","Q355B镀锌",3.908,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB 50018-2002","根据需方提供图纸制作\n4、镀锌量不少于\n275g/㎡（双面）"]
[24,"镀锌Z型钢","Z220×75×20×2.5","Q355B镀锌",18.213,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB 50018-2002","根据需方提供图纸制作\n4、镀锌量不少于\n275g/㎡（双面）"]
[25,"镀锌Z型钢","Z220×75×20×2.0","Q355B镀锌",1.525,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB 50018-2002","根据需方提供图纸制作\n4、镀锌量不少于\n275g/㎡（双面）"]
[26,"镀锌方管","200×150×4","Q235B镀锌",0.563,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB-T700-2006","镀锌量不少于\n80g/㎡（双面）"]
[27,"镀锌方管","150×150×4","Q235B镀锌",0.873,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB-T700-2006","镀锌量不少于\n80g/㎡（双面）"]
[28,"镀锌圆管","φ33.5×2.0","Q235B镀锌",0.177,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB-T700-2006","镀锌量不少于\n80g/㎡（双面）"]
[29,"镀锌圆钢","φ12","Q235B镀锌",1.054,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB-T700-2006","镀锌量不少于\n80g/㎡（双面）"]
[30,"角钢","L50×4","Q235B",1.814,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB-T700-2006"]
[31,"角钢","L63*6","Q235B",{"v":0.53,"d":"0.530"},{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB-T700-2006"]
[32,"角钢","L90*6","Q235B",4.792,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB-T700-2006"]
[33,"无缝钢管","φ114×3","Q235B",{"v":3.06,"d":"3.060"},{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB/T 17395-2008"]
[34,"槽钢","【12.6","Q235B",1.477,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目","GB/T 706-2016"]
[null,"合计（总价）",null,null,{"$f":"SUM(E3:E36)","v":{"v":772.6219126352,"d":"772.622"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，按实际交货数量结算，供货即现汇支付货款。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":6},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":7},"电话："]
[{"$nulls":7},"邮箱："]