{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,10],[6,1,6,2],[7,0,7,10],[8,0,10,2],[8,3,8,5],[8,6,8,10],[9,3,10,5],[9,6,9,10],[10,6,10,10]]}
["报价单（TGJA-WZ-2023119）"]
["序号","物料描述","型号规格（mm)","数量（t）","*单价  （㎡/元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","*注明品牌","项目","备注"]
[1,"彩涂卷","0.6mm厚海蓝色镀锌彩钢板",4,{"$nulls":5},"狮子山加速器项目2#厂房屋面修复项目"]
[2,"彩涂卷","0.5mm厚白灰色上海宝钢镀铝锌板彩卷",4,{"$nulls":5},"上海海亮二期廊棚及辅房项目-辅房及竖炉"]
[3,"彩涂卷","0.5mm厚海蓝色上海宝钢镀铝锌板彩卷",4,{"$nulls":5},"安徽海亮成品包装车间"]
[4,"氟碳漆彩卷","0.6mm厚YX35-125-750型镀锌压型钢板，象牙白，表面热镀锌量不小于180g/m2，上层板涂层：氟碳树脂漆（PVDF），正面涂层厚度25μm，背面涂层厚度7μm；",4,{"$nulls":5},"厄瓜多尔宿舍及食堂"]
[null,"合计（总价）",null,{"$f":"SUM(D3:D6)","v":{"v":16,"d":"16.000"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，按实际交货数量结算，开票后入账次月支付40%，年底前支付40%，剩余20%后两年内付清。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":5},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":6},"电话："]
[{"$nulls":6},"邮箱："]