{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["1包","2包"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1包","index":0,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,12],[15,1,15,3],[16,0,16,12],[17,0,19,3],[17,4,17,7],[17,8,17,12],[18,4,19,7],[18,8,18,12],[19,8,19,12]]}
["报价单（TGJA-WZ-2023131）1包（供货开票次月支付40%,当年年底支付40%，剩余20%后两年内支付）"]
["序号","物料描述","型号规格（mm)","材质","数量","单位","*单价  （元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","*注明品牌","项目","备注"]
[1,"普板",-6,"Q235B",{"v":3.53187,"d":"3.532"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 709-2019验收；\n2、尺寸1.8m×6m。"]
[2,"普板",-10,"Q235B",{"v":7.14305,"d":"7.143"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 709-2019验收；\n2、尺寸1.5m×6m。"]
[3,"普板",-12,"Q235B",{"v":0.43363,"d":"0.434"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 709-2019验收"]
[4,"低合金钢板",-6,"Q355B",{"v":6.132537353418,"d":"6.133"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 709-2019验收；\n2、尺寸1.8m×6m。"]
[5,"低合金钢板",-10,"Q355B",{"v":22.3276258533055,"d":"22.328"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 709-2019验收；\n2、尺寸1.5m×8m。"]
[6,"低合金钢板",-12,"Q355B",{"v":90.8008583587496,"d":"90.801"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 709-2019验收；\n2、尺寸1.8m×8m（8张），剩余为：1.8m×11.6m。"]
[7,"低合金钢板",-14,"Q355B",{"v":3.986565720165,"d":"3.987"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 709-2019验收；\n2、定宽2m。"]
[8,"低合金钢板",-16,"Q355B",{"v":76.1258210145924,"d":"76.126"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 709-2019验收；\n2、尺寸1.5m×11.35m（吨位一半），剩余为：1.5m×11.85m（吨位一半）。"]
[9,"低合金钢板",-18,"Q355B",{"v":3.888074385,"d":"3.888"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 709-2019验收；\n2、定宽2m。"]
[10,"低合金钢板",-20,"Q355B",{"v":2.24570428672,"d":"2.246"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 709-2019验收；\n2、定宽2.2m。"]
[11,"低合金钢板",-22,"Q355B",{"v":0.8158334184,"d":"0.816"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 709-2019验收；\n2、定宽2.2m。"]
[12,"低合金板",-26,"Q355",13.266,"t",{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选厂房","GB/T 709-2019，定宽2500mm"]
[13,"花纹钢板","6mm厚扁豆型花纹钢板","Q235",130.032,"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间、其中厄瓜多尔铁箱2.64吨","1、按GB/33974-2017验收，理算：48.8kg/㎡，2610.499㎡"]
[null,"合计（总价）",null,null,{"$f":"SUM(E3:E15)","v":{"v":360.729570390351,"d":"360.730"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，按实际交货数量结算，供货开票次月支付40%,当年年底支付40%，剩余20%后两年内支付。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":7},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":8},"电话："]
[{"$nulls":8},"邮箱："]

{"sheet":"2包","index":1,"n_rows":44,"n_cols":13,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,12],[39,1,39,3],[40,0,40,12],[41,0,43,3],[41,4,41,7],[41,8,41,12],[42,4,43,7],[42,8,42,12],[43,8,43,12]]}
["报价单（TGJA-WZ-2023131）2包（供货开票次月支付40%,当年年底支付40%，剩余20%后两年内支付）"]
["序号","物料描述","型号规格（mm)","材质","数量","单位","*单价  （元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","*注明品牌","项目","备注"]
[1,"轨道","QU100轨道","Q355B",43.368,"t",{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选厂房","总长487.5m，12.5m一根"]
[2,"轨道","43kg/m轨道","Q355B",11.721,"t",{"$nulls":5},"厄瓜多尔浮选厂房","总长262.5m，12.5m一根"]
[3,"轨道","QU100轨道","Q355B",30.1136,"t",{"$nulls":5},"厄瓜多尔磨矿厂房","总长350m，12.5m一根"]
[4,"C型钢","C220×75×20×2.5","Q235B镀锌",{"v":46.973143408,"d":"46.973"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB 50018-2002验收；\n7.64kg/m，6148.317m，镀锌含量80g/㎡"]
[5,"C型钢","C280×80×20×3","Q235B镀锌",{"v":4.00852341312,"d":"4.009"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB 50018-2002验收；\n11.02kg/m，363.75m，镀锌含量80g/㎡"]
[6,"镀锌圆钢","φ12","Q235B镀锌",{"v":4.4736548308412,"d":"4.474"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、按GB/T700-2006验收，理算：0.888kg/m，5037.9m，镀锌含量80g/㎡"]
[7,"镀锌焊管","φ33.5×2.5","Q235B镀锌",{"v":1.091242152,"d":"1.091"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据按GB/T13793-2016验收；\n，理算：1.911kg/m，571.032m，镀锌含量80g/㎡"]
[8,"槽钢","[8","Q235",1.2,"t",{"$nulls":5},"厄瓜多尔铁箱","1、按GB/T706-2016验收，理算"]
[9,"槽钢","[10","Q235",{"v":25.8566565,"d":"25.857"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、按GB/T706-2016验收，理算：10g/m，2585.666m；\n2、定长12m。"]
[10,"槽钢","[18a","Q235",{"v":0.873852,"d":"0.874"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、按GB/T706-2016验收，理算：20.2kg/m，43.26m\n2、定长12m。"]
[11,"槽钢","[25a","Q235",{"v":14.13984,"d":"14.140"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、按GB/T706-2016验收，理算：27.5kg/m，514.176m\n2、定长12m。"]
[12,"槽钢","[28a","Q235",{"v":0.4657248,"d":"0.466"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、按GB/T706-2016验收，理算：31.4kg/m，14.832m\n2、定长12m。"]
[13,"扁铁","6×100扁铁","Q235",{"$f":"0.817347024-4.71*120/1000","v":{"v":0.252147024,"d":"0.252"}},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、按GB/T706-2016验收，理算：4.71kg/m，53.534m"]
[14,"角钢","L125×8","Q235",{"$f":"7.97833323490302-15.5*110/1000","v":{"v":6.27333323490302,"d":"6.273"}},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、按GB/T706-2016验收；理算：\n15.5kg/m，404.731m"]
[15,"角钢","L50×4","Q235",{"v":0.2128599648,"d":"0.213"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、按GB/T706-2016验收；理算：3.06kg/m，69.562m"]
[16,"角钢","L50×5","Q235",{"v":2.553616337272,"d":"2.554"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、按GB/T706-2016验收；理算：3.77kg/m，677.352m"]
[17,"角钢","L63×6","Q235",{"v":1.7994360384,"d":"1.799"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、按GB/T706-2016验收；理算：5.72kg/m，314.587m"]
[18,"角钢","L90×56×8","Q235",{"v":0.14107704,"d":"0.141"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、按GB/T706-2016验收；理算：8.78kg/m，16.068m"]
[19,"角钢","L90×6","Q235",{"$f":"1.30754667796107-0.3","v":{"v":1.00754667796107,"d":"1.008"}},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、按GB/T706-2016验收；理算：8.35kg/m，120.719m"]
[20,"焊管","φ102×5","Q235",{"v":1.19834459799865,"d":"1.198"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、按GB/T13793-2016验收，理算：11.961kg/m，100.188m"]
[21,"焊管","φ114×5","Q235",{"v":12.76029601215,"d":"12.760"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、按GB/T13793-2016验收，理算：13.441kg/m，949.356m"]
[22,"焊管","φ121×5","Q235",{"$f":"8.98950071123663-1.3","v":{"v":7.68950071123663,"d":"7.690"}},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、按GB/T13793-2016验收，理算：14.303kg/m，537.649m"]
[23,"焊管","φ140×5","Q235",{"v":2.35153985247749,"d":"2.352"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、按GB/T13793-2016验收，理算：16.647kg/m,141.259m"]
[24,"成品H型钢","HM294×200×8×12","Q355B",{"v":2.55270771,"d":"2.553"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 11263-2017验收；\n\n2、定长12m。"]
[25,"成品H型钢","HM440×300×11×18","Q355B",{"v":14.69076125,"d":"14.691"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 11263-2017验收；\n\n2、定长12m。"]
[26,"成品H型钢","HM588×300×12×20","Q355B",{"v":16.533972,"d":"16.534"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 11263-2017验收；\n\n2、定长12m。"]
[27,"成品H型钢","HN250×125×6×9","Q355B",{"v":2.374665,"d":"2.375"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 11263-2017验收；\n\n2、定长12m。"]
[28,"成品H型钢","HN300×150×6.5×9","Q355B",{"v":28.9253252,"d":"28.925"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 11263-2017验收；\n\n2、定长12m。"]
[29,"成品H型钢","HN350×175×7×11","Q355B",{"v":24.221154932,"d":"24.221"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 11263-2017验收；\n\n2、定长12m。"]
[30,"成品H型钢","HN400×200×8×13","Q355B",{"v":10.09479387456,"d":"10.095"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 11263-2017验收；\n\n2、定长12m。"]
[31,"成品H型钢","HN500×200×10×16","Q355B",{"v":29.7274068,"d":"29.727"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 11263-2017验收；\n\n2、定长12m。"]
[32,"成品H型钢","HW200×200×8×12","Q355B",{"v":13.334334886,"d":"13.334"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 11263-2017验收；\n\n2、定长12m。"]
[33,"成品H型钢","HW250×250×9×14","Q355B",{"v":1.30232994,"d":"1.302"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 11263-2017验收；\n\n2、定长12m。"]
[34,"工字钢","工16","Q355B",{"v":0.274495,"d":"0.274"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 706-2016验收；"]
[35,"槽钢","[20a","Q355B",{"v":2.346445678,"d":"2.346"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 706-2016验收；\n，理算：22.6kg/m，103.825m\n2、定长12m。"]
[36,"槽钢","[25a","Q355B",{"v":3.84808,"d":"3.848"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 706-2016验收；\n，理算：27.5kg/m，139.93m\n2、定长12m。"]
[37,"槽钢","[16a","Q355B",{"v":1.024409984,"d":"1.024"},"t",{"$nulls":5},"全新矿业精矿脱水车间","1、根据GB/T 706-2016验收；\n，理算：17.2kg/m，59.559m\n2、定长12m。"]
[null,"合计（总价）",null,null,{"$f":"SUM(E3:E39)","v":{"v":371.77581684972,"d":"371.776"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，按实际交货数量结算，供货开票次月支付40%,当年年底支付40%，剩余20%后两年内支付。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":7},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":8},"电话："]
[{"$nulls":8},"邮箱："]